**роликоопоры желобчатые**

 **ЛЕГКОЙ КОНСТРУКЦИИ (Исполнение 2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | B ≤ 1000ммα = 15°, 20°, 30°, 45°Для роликов: ∅89; ∅102; ∅108;∅127; ∅133 | **ЗАКАЗЧИК** |
|  |
|  |
|  |
| РОЖЛ |  | 01a01bВариант 2Вариант 1 |
|  |
|  |
| **B** | **D** | **α** | **H** | **LОСН** | **L** | **L1** | **l2** | **d** | **c** | **A1** | **A2** | **Вариант** | **dОТВ** | **Кол-во** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |